************************************************************
************************************************************
*  Instructions d'installation de la Technologie de stockage 
*  Intel(R) Rapid entreprise (Intel(R) RSTe).
*
*  Reportez-vous a la configuration requise des systemes 
*  d'exploitation pris en charge par la Technologie de 
*  stockage Intel(R) Rapid entreprise.
*
*  Ce document fait référence aux produits développés par
*  Intel(R). L'utilisation de ces produits et les 
*  informations pouvant etre divulguées a d'autres sont 
*  soumises a certaines restrictions. Veuillez lire l'avis 
*  juridique en bas de ce document et contactez votre 
*  représentant Intel(R) pour obtenir un complément 
*  d'informations.

************************************************************
************************************************************

************************************************************
*  Intel(R) ne fait aucune déclaration concernant 
*  l'utilisation, l'efficacité ou la garantie. Le CONTRAT DE
*  LICENCE LOGICIELLE INTEL(R) contenu dans ce document 
*  définit la licence et l'utilisation de ce logiciel.
************************************************************

************************************************************
*  CONTENU DE CE DOCUMENT
************************************************************

1. Présentation
2. Configuration requise
3. Langues prises en charge
4. Installation du logiciel
5. Vérification de l'installation du logiciel
6. Instructions pour installation avancée
7. Identification du numéro de version du logiciel
8. Désinstallation du logiciel
9. Accédez a l'interface utilisateur a prédémarrage visible
Avis juridique
Contrat de licence logicielle Intel(R)

************************************************************
* 1.  PRÉSENTATION
************************************************************

La Technologie de stockage Intel® Rapid entreprise 
(Intel(R) RSTe) est conçue pour fournir des fonctionnalités 
aux contrôleurs suivants :

    Contrôleurs SCU :
    - « Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA mode) 
      Controller »

    - « Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller »

    Contrôleurs SATA RAID :
    - « Intel(R) C600+/C220+ series chipset SATA RAID Controller »

    Contrôleurs SATA AHCI :
    - « Intel(R) C600+/C220+ series chipset SATA AHCI Controller »
    
************************************************************
* 2.  CONFIGURATION REQUISE
************************************************************

A. Le systeme doit exécuter l'un des systemes
   d'exploitation suivants :

  - Microsoft Windows* 7
  - Microsoft Windows* 7 Édition x64 bits
  - Microsoft Windows* Server 2008 R2**
  - Microsoft Windows* Server 2008**
  - Microsoft Windows* Server 2008 Édition x64 bits**
  - Microsoft Windows* Server 2003 R2 SP2 Édition x64 bits**
  - Microsoft Windows* 8
  - Microsoft Windows* 8 x64-bit Edition
  - Microsoft Windows* Server 2012**
  - Microsoft Windows* Server 2012 x64-bit Edition**

  *  Les autres noms et désignations peuvent etre 
     revendiqués 
     comme marques par des tiers.
  ** Applicable a toutes les éditions (Datacenter, Web, 
     etc.). 
     Toutefois, la Technologie Intel(R) RSTe n'a été validée
     que pour l'édition « Entreprise ».

B. Les systemes d'exploitation suivants ne sont pas pris en
   charge :

   Tout systeme d'exploitation qui n'est pas repris dans la 
   section 2.A.

C. Le systeme doit disposer au minimum la mémoire systeme
   minimale requise par le systeme d'exploitation.

************************************************************
* 3.  LANGUES PRISES EN CHARGE
************************************************************

Les langues (et leurs abréviations) dans lesquelles le 
logiciel de la Technologie de stockage Intel(R) Rapid 
entreprise a été localisé sont indiquées ci-dessous. Le code 
de langue est affiché entre parantheses devant chaque langue.

(0401) ARA : Arabe (Arabie saoudite)
(0804) CHS : Chinois (simplifié)
(0404) CHT : Chinois (traditionnel)
(0405) CSY : Tcheque
(0406) DAN : Danois
(0413) NLD : Néerlandais
(0409) ENU : Anglais (États-Unis)
(040B) FIN : Finnois
(040C) FRA : Français (international)
(0407) DEU : Allemand
(0408) ELL : Grec
(040D) HEB : Hébreu
(040E) HUN : Hongrois
(0410) ITA : Italien
(0411) JPN : Japonais
(0412) KOR : Coréen
(0414) NOR : Norvégien
(0415) PLK : Polonais
(0416) PTB : Portugais (Brésil)
(0816) PTG : Portugais (standard)
(0419) RUS : Russe
(0C0A) ESP : Espagnol
(041D) SVE : Suédois
(041E) THA : Thai
(041F) TRK : Turc

************************************************************
* 4.  INSTALLATION DU LOGICIEL
************************************************************

A. Notes d'installation générales :

  1. Pour installer la Technologie de stockage Intel(R)
     Rapid entreprise, double-cliquez sur le fichier
     d'installation a extraction et installation
     automatiques et suivez les invites qui s'affichent a
     l'écran.

  2. Par défaut, tous les fichiers installés (readme.txt, 
     aide, etc.) sont copiés vers l'un des chemins d'acces 
     suivant :
    
<disque de démarrage>\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid 
Storage Technology enterprise

<disque de démarrage>\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) 
Rapid Storage Technology enterprise

B. Installation Windows Automated Installer* a
   partir du disque dur ou du CD-ROM :
 
Remarque : cette méthode installe les pilotes des contrôleurs 
SAS RAID et SATA RAID.

  1. Téléchargez le fichier d'installation de la Technologie
     de stockage Intel(R) Rapid entreprise et double-cliquez      
     dessus pour l'extraire automatiquement et lancer le          
     processus d'installation.

  2. Lorsque la fenetre de bienvenue apparaît, cliquez sur 
     Suivant pour continuer
 
  3. Lorsque la fenetre d'avertissement de désinstallation
     apparaît, lisez les informations présentées puis             
     cliquez sur Suivant pour continuer.

  4. Lorsque la fenetre du contrat de licence logicielle 
     apparaît, cliquez sur Oui pour continuer si vous en 
     acceptez les conditions, autrement cliquez sur Non pour 
     annuler l'installation.

  5. Lorsque la fenetre d'informations sur le fichier Readme
     apparaît, lisez les informations présentées puis
     cliquez sur Suivant pour continuer.

  6. La fenetre de progression de l'installation apparaît et
     affiche les opérations d'installation réalisées.

  7. Lorsque la fenetre « Installation terminée » de
     Windows Automated Installer* apparaît, les options
     suivantes sont proposées : 

    a. Enregistrez tous les documents ouverts, sélectionnez
       « Oui, je veux redémarrer l'ordinateur maintenant. », 
       puis cliquez sur Terminer.

    b. Ou, sélectionnez « Non, je redémarrerai mon
       ordinateur ultérieurement. », puis cliquez sur
       Terminer.

C. Installation du pilote de transfert direct (non RAID) 
pendant l'installation de Windows* Server 2003 a l'aide 
de la « méthode d'installation F6+ » :

Remarque : Cette procédure installe uniquement le logiciel 
nécessaire pour que Windows* installe le pilote sur un disque 
a transfert direct unique (volume non RAID) et que 
l'installation soit fonctionnelle. Pour installer les 
logiciels restants, vous devez utiliser la procédure 
d'installation indiquée dans la section 4.B une fois 
l'installation de Windows* terminée.

Remarque : Si le lecteur de CD/DVD est connecté au contrôleur 
AHCI et que le contrôleur AHCI se trouve en mode RAID alors 
que le périphérique de démarrage se trouve sur le contrôleur 
SCU, les sections 2a et 2b ci-dessous devront etre suivies 
(a savoir, deux disquettes sont nécessaires).

  1. Procurez-vous les fichiers nécessaires en utilisant          
     l'une des deux méthodes suivantes : 

    a. Téléchargez les derniers pilotes F6 Intel(R) RSTe
       sur www.intel.com et extrayez le contenu du
       fichier .zip.

    b. Extrayez les fichiers du package d'installation. 
       Voir la section 6.B pour des instructions sur                
       l'extraction des fichiers.

  2. Créez une disquette (ou une clé USB) contenant les
     fichiers suivants dans le répertoire racine :

    a. Les fichiers requis pour charger un pilote pour
       le contrôleur RAID SATA, le cas échéant :

      - iaStorA.inf
      - iaAHCI.inf
      - iaStorA.sys
      - iaahci.cat
      - iaStorF.sys
      - txtsetup.oem

    b. Les fichiers requis pour charger un pilote pour
       le contrôleur RAID SAS, le cas échéant :

      - iaStorS.inf
      - iaStorS.sys
      - iaStorF.sys
      - iaStorS.cat
      - txtsetup.oem

  3. Au début de l'installation du systeme d'exploitation,
     appuyez sur F6 pour installer un pilote SCSI ou RAID 
     tiers :

    - A l'invite, sélectionnez « S » pour Spécifier un
      périphérique additionnel.

  4. A l'invite, insérez le support (disquette ou clé USB)
     créé a l'étape 2 et appuyez sur Entrée.

  5. Vous devriez maintenant pouvoir choisir l'un des
     contrôleurs répertoriés dans la section Présentation 
     de ce document (section 1) en fonction de la version 
     et de la configuration de votre matériel.

  6. Mettez en surbrillance le choix approprié pour
     le matériel de votre systeme et appuyez sur Entrée.

  7. Appuyez a nouveau sur Entrée pour continuer. Laissez 
     la disquette dans le systeme jusqu'au prochain 
     redémarrage car le logiciel doit etre copié de la 
     disquette lorsque le programme d'installation copie 
     les fichiers.

+ La méthode F6 fait référence a la séquence de touches
  utilisée lors de l'installation de Windows* XP ou Windows*
  Server 2003 pour signaler qu'un pilote de périphérique
  tiers doit etre chargé.

D. Installation des pilotes lors de l'installation de
   Microsoft Windows* 7, Vista* ou Server 2008 :

Remarque : cette procédure installe uniquement les logiciels 
nécessaires a l'installation et au bon fonctionnement 
de Windows*. Pour installer les logiciels restants, vous 
devez utiliser la procédure d'installation indiquée dans la 
section 4.B une fois l'installation de Windows* terminée.

  1. Extrayez tous les fichiers des pilotes du package
     d'installation.
     Voir la section 6.B pour des instructions sur
     l'extraction des fichiers.

  2. Copiez les fichiers indiqués a la section 4.C.2 sur 
     une clé USB.

  3. Lancez l'installation de Windows* en suivant la
     séquence d'événements normale.

  4. Lorsque la fenetre « Ou voulez-vous installer
     Windows ? » s'affiche, connectez la clé USB et cliquez
     sur « Charger le pilote » en bas a gauche de cette
     fenetre.

  5. Dans la boîte de dialogue « Charger le pilote » qui
     s'affiche, cliquez sur Parcourir.

  6. Lorsque la boîte de dialogue « Ouvrir » s'affiche,
     naviguez jusqu'a l'emplacement des fichiers 
     d'installation et cliquez sur OK.

  7. Vous devriez maintenant pouvoir choisir l'un des
     contrôleurs répertoriés dans la section Présentation 
     de ce document (section 1) en fonction de la version 
     et de la configuration de votre matériel.

  8. Sélectionnez le contrôleur approprié pour le matériel 
     de votre systeme et cliquez sur Suivant.

  9. Sélectionnez le disque d'installation souhaité et
     terminez l'installation de Windows*.

************************************************************
* 5.  VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION DU LOGICIEL
************************************************************

A. Installation via Windows* Automated Installer :

  1. Dans le coin inférieur gauche du bureau Windows*,
     sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Intel.

  2. Localisez et sélectionnez 
     « Technologie de stockage Intel(R) Rapid entreprise ».

  3. L'application Intel(R) RSTe devrait démarrer.

  4. Si l'application ne démarre pas, le pilote
     de la Technologie de stockage Intel(R) Rapid entreprise
     n'a pas été correctement installé et vous devez
     réexécuter le programme d'installation.

B. Installation lors de l'installation de Windows* Server 2003 :

REMARQUE : Consultez les notes de version expédiées avec cette 
version pour obtenir des instructions sur l'installation du 
correctif logiciel Microsoft*. Le CORRECTIF LOGICIEL DOIT 
etre appliqué avant de continuer.

  1. Installez le correctif logiciel Microsoft* comme décrit 
     dans les notes de version expédiées avec cette version.

  2. Sélectionnez Panneau de configuration dans le menu
     Démarrer.    

  3. Double-cliquez sur l'icône Systeme (vous devrez 
     peut-etre d'abord sélectionner Basculer vers 
     l'affichage classique pour que l'icône Systeme soit
     disponible).

  4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez
     l'onglet Matériel puis cliquez sur Gestionnaire de
     périphériques.

  5. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, développez
     l'entrée « Contrôleurs SCSI et RAID ».

  6. Sous « Contrôleurs SCSI et RAID », vous devriez voir
     au moins l'une des entrées suivantes (en fonction du
     pilote installé) :

    - « Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA Mode)
       Controller »
    - « Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller »
    - « Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller »

C. Installation lors de l'installation de
   Microsoft Windows* 7, Vista* ou Server 2008 :

  1. Sélectionnez Panneau de configuration dans le menu
     Démarrer.

  2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, double-cliquez
     sur l'icône Gestionnaire de périphériques. 
     (Pour Microsoft Windows* 7 ou Server 2008 vous devrez
     peut-etre d'abord sélectionner Petites icônes ou
     Grandes icônes dans le menu Afficher par dans le coin
     supérieur droit de la fenetre pour afficher l'icône du
     Gestionnaire de périphériques. Pour Microsoft Windows* 
     Vista, vous devrez peut-etre d'abord sélectionner
     Affichage classique a gauche.)

  3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, développez
     l'entrée « Contrôleurs de stockage ».

  4. Sous « Contrôleurs de stockage », vous devriez voir
     au moins une des entrées suivantes (en fonction du
     pilote installé) :

    - « Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA Mode)
      Controller »
    - « Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller »
    - « Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller »

************************************************************
* 6.  INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION AVANCÉE
************************************************************

A. Indicateurs du programme d'installation disponibles :

  -?            Affiche une boîte de dialogue présentant
                tous les indicateurs pris en charge. 

  -a            Extrait les fichiers des pilotes et les
                fichiers Readme.

  -b            Redémarre l'ordinateur automatiquement 
                une fois l'installation terminée, sans
                demander de confirmation.

  -g <LCID>     Spécifie la langue des dialogues affichés
                lors de l'installation (voir la section 3
                pour un tableau contenant les valeurs LCID
                valides pour les langues prises en charge).

  -nodrv        N'installe pas les pilotes Intel(R) RSTe.

  -noicc        N'installe pas Intel(R) Control Center 
                (Intel(R) CC).

  -nogui        Ne crée pas de raccourci pour la console
                d'interface dans le menu Démarrer.

  -noservice    N'installe pas le service d'analyse des
                événements. 

  -notray       N'installe pas l'icône plateau.

  -overwrite    Ignore l'avertissement d'écraser les 
                pilotes.

  -p <chemin>   Change l'emplacement du répertoire par
                défaut des fichiers d'application.

  -report <chemin> 
                Change le chemin par défaut du fichier
                journal.

  -s            Installation silencieuse (n'affiche aucune
                boîte de dialogue d'installation). 

  -ver          Affiche les versions des pilotes.

Remarque : les indicateurs et leurs parametres respectent 
la casse.

B. Extraction des fichiers de pilote a utiliser durant
   l'installation de Windows* :

   Exécutez le programme d'installation en utilisant
   les indicateurs -a et -p.

   Exemple : setup.exe -a -p c:\Fichiers_RSTe

   Tous les fichiers requis pour les pilotes seront placés
   sous c:\Fichiers_RSTe

************************************************************
* 7.  IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE VERSION DU LOGICIEL
************************************************************

A. Version du logiciel installé via le programme
   Windows Automated Installer* :

  1. Dans le coin inférieur gauche du bureau Windows*,
     sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Intel.

  2. Localisez et sélectionnez 
     « Technologie de stockage Intel(R) Rapid entreprise ».

  3. Lorsque l'application Intel(R) RSTe est lancée,
     cliquez sur Aide.

  4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur
     « A propos de ».

  5. La version du pilote est affichée en bas de la
     fenetre.

B. Version des pilotes sous Windows* XP Édition x64 bits
   ou Windows* Server 2003 :

  1. Sélectionnez Panneau de configuration dans le menu
     Démarrer.    

  2. Double-cliquez sur l'icône Systeme (vous devrez 
     peut-etre d'abord sélectionner Basculer vers
     l'affichage classique pour que l'icône Systeme soit
     disponible).

  3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez
     l'onglet Matériel puis cliquez sur Gestionnaire de
     périphériques.

  4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, développez
     l'entrée « Contrôleurs SCSI et RAID ».

  5. Sous « Contrôleurs SCSI et RAID », vous devriez voir
     au moins l'une des entrées suivantes (en fonction des
     pilotes installés) :

    - « Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA Mode)
      Controller »
    - « Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller »
    - « Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller »
    - « Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller »

  6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une
     des entrées sous « Contrôleurs SCSI et RAID » et
     sélectionnez Propriétés.

  7. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur
     l'onglet Pilote et recherchez l'entrée appelée Version
     du pilote.

C. Version des pilotes sous Microsoft Windows* 7, Vista* 
   ou Server 2008 :

  1. Sélectionnez Panneau de configuration dans le menu
     Démarrer.

  2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, double-cliquez
     sur l'icône Gestionnaire de périphériques.
     (Pour Microsoft Windows* 7 ou Server 2008 vous devrez
     peut-etre d'abord sélectionner Petites icônes ou
     Grandes icônes dans le menu Afficher par dans le coin
     supérieur droit de la fenetre pour afficher l'icône du
     Gestionnaire de périphériques. Pour Microsoft Windows* 
     Vista, vous devrez peut-etre d'abord sélectionner
     Affichage classique a gauche.)

  3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, développez
     l'entrée « Contrôleurs de stockage ».

  4. Sous « Contrôleurs de stockage », vous devriez voir
     au moins l'une des entrées suivantes (en fonction des
     pilotes installés) :

    - « Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA Mode)
      Controller »
    - « Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller »
    - « Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller »
    - « Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller »

  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une
     des entrées sous « Contrôleurs de stockage » et 
     sélectionnez Propriétés.

  6. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez 
     sur l'onglet Pilote et recherchez l'entrée appelée
     Version du pilote.

************************************************************
* 8.  DÉSINSTALLATION DU LOGICIEL
************************************************************

AVERTISSEMENT : Le suppression des composants de pilote du 
périphérique du package logiciel Intel(R) RSTe risque de 
rendre le systeme inopérationnel et les données 
inaccessibles. Avant d'essayer de supprimer un logiciel, 
pensez a sauvegarder toutes les données. Consultez la 
documentation Microsoft Windows* correspondant a votre 
systeme d'exploitation pour les procédures de suppression 
des pilotes de périphérique.

A. Désinstallation de composants non liés aux pilotes :

  Les composants non liés aux pilotes du package logiciel 
  Intel(R) RSTe comprennent Intel(R) Control Center, les 
  liens du menu Démarrer, les fichiers d'aide et les 
  notifications de la barre des tâches. La suppression de ce 
  logiciel n'affectera pas le fonctionnement du systeme. 
  Toutefois, la capacité de créer, supprimer ou modifier des 
  volumes RAID existants créés a l'aide du logiciel Intel(R)
  RSTe depuis Microsoft Windows* ne sera plus disponible.

B. Microsoft Windows* XP Édition x64 bits ou 
   Windows* Server 2003 :

  1. Sélectionnez Panneau de configuration dans le menu
     Démarrer.

  2. Cliquez sur Ajout/Suppression de programmes. 

  3. Localisez et sélectionnez
    « Technologie de stockage Intel(R) Rapid entreprise ».

  4. Cliquez sur Supprimer.

  5. La désinstallation démarre. Suivez les instructions
     qui s'affichent durant le processus.

C. Microsoft Windows* 7, Vista* ou Server 2008 :

  1. Sélectionnez Panneau de configuration dans le menu
     Démarrer.

  2. Cliquez sur Désinstaller un programme.

  3. Localisez et sélectionnez
     « Technologie de stockage Intel(R) Rapid entreprise ».

  4. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de 
     l'application et sélectionnez Désinstaller.

  5. La désinstallation démarre. Suivez les instructions
     qui s'affichent durant le processus.

************************************************************
* 9.  ACCÉDEZ A L'INTERFACE UTILISATEUR A PRÉDÉMARRAGE
      VISIBLE
************************************************************

AVERTISSEMENT : Une interface est fournie pour créer et 
supprimer des volumes RAID avant le démarrage de Windows*. 
Il est possible de rendre un systeme inutilisable en 
utilisant cette interface et nous vous conseillons de 
l'utiliser avec extreme prudence.
  
Appuyez sur CTRL-I lorsque l'écran avec la banniere 
de la Technologie de stockage Intel(R) Rapid entreprise 
apparaît.

************************************************************
* AVIS JURIDIQUE
************************************************************

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT CONCERNENT
LES PRODUITS INTEL.  CE DOCUMENT N'ACCORDE AUCUNE LICENCE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, PAR PRÉCLUSION OU AUTRE, A DES DROITS
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. A L'EXCEPTION DES AUTORISATIONS 
ACCORDÉES SELON LES TERMES ET CONDITIONS D'INTEL POUR DES 
PRODUITS PARTICULIERS, INTEL DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ET 
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE LIÉE A LA VENTE ET/OU
A L'UTILISATION DES PRODUITS INTEL Y COMPRIS LES OBLIGATIONS
OU LES GARANTIES ASSOCIÉES A L'ADAPTATION A UNE UTILISATION
PARTICULIERE, LA COMMERCIALISATION OU LA CONTREFAÇON DE 
BREVET, DE COPYRIGHT OU D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE.

SAUF ACCORD ÉCRIT D'INTEL, LES PRODUITS INTEL NE SONT PAS
CONÇUS NI PRÉVUS POUR DES APPLICATIONS DANS LESQUELLES UNE
DÉFAILLANCE DU PRODUIT INTEL POURRAIT CRÉER UN SITUATION
POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA MORT.

Intel se réserve le droit de modifier les spécifications
et descriptions de produit a tout moment et sans préavis. 
Les concepteurs ne doivent pas s'appuyer sur des 
caractéristiques de fonctionnalités ou leur absence, ou 
sur des instructions marquées  « réservé » ou 
« non défini ». Intel les réserve pour une définition a 
venir et n'assume aucune responsabilité pour les conflits 
ou incompatibilités survenant apres que des modifications 
leur seront apportées a l'avenir. Les informations 
contenues dans la présente sont sujettes a modifications 
sans préavis. Ne finalisez pas un design sans ces 
informations.

************************************************************
* CONTRAT DE LICENCE LOGICIELLE INTEL(R)
************************************************************

Les produits décrits dans ce document peuvent contenir des
défauts ou erreurs ; dans ce cas, le produit n'est pas
conforme aux spécifications publiées. Une description
des erreurs et défauts est disponible sur demande.

Contactez le bureau de vente Intel local ou votre 
distributeur pour obtenir les dernieres spécifications et 
avant de passer votre commande de produit.

Des copies des documents qui possedent un numéro de commande
et sont référencés dans ce document, ou d'autres documents 
Intel, peuvent etre obtenues en contactant votre vendeur ou 
distributeur, ou en visitant : 
http://www.intel.com/#/en_us_01

Intel(R) est une marque de commerce d'Intel Corporation
aux États-Unis et dans d'autres pays.

* Les autres noms et désignations peuvent etre revendiqués
  comme marques par des tiers.

Copyright © 2001–2012, Intel Corporation. Tous droits 
réservés.
