************************************************************
************************************************************
В этом документе представлена процедура удаления вручную 
программного обеспечения драйвера Технология хранения Intel(R) 
Rapid для предприятий и изменения конфигурации системы для 
0управления контроллерами устройств хранения с помощью драйвера, 
поставляемого с операционной системой.

Для выполнения этих процедур, во-первых, распечатайте этот 
документ и используйте его в качестве справки.
 Затем выполните действия первого раздела для определения 
режима работы контроллера SATA. 
В зависимости от режима, определенного в разделе 1, 
выполните действия раздела 2A или 2Б.

ВНИМАНИЕ! Изменение конфигурации системы может привести к 
потере данных на любом из используемых системой томов RAID. 
После удаления драйвера Технология хранения Intel Rapid для 
предприятий из устройства загрузки или тома загрузки RAID может 
потребоваться переустановка операционной системы. Для сохранения 
целостности данных сделайте их резервную копию. 

************************************************************
* Раздел 1. Определение режима работы системы
************************************************************

Действия по удалению этого программного обеспечения могут 
различаться и зависят от того, в каком режиме работает система, 
RAID или AHCI.

Определите режим работы системы, выполнив следующие действия 
и установив, какой контроллер SATA отображается Диспетчером 
устройств:

1.  Из меню 'Пуск' выберите 'Настройка', затем 
    	'Панель управления'.

	Для Windows XP*:  выберите 'Панель управления'.

2.  Откройте приложение 'Система' (возможно, сначала придется 
    переключиться к 'классическому' виду отображения).

3.  Выберите вкладку 'Оборудование'. 

4.  Нажмите кнопку 'Диспетчер устройств'.

5.  В Диспетчере устройств найдите 'Контроллеры SCSI и RAID' 
    Если этот элемент присутствует в списке, разверните его 
    и отыщите один из следующих контроллеров: если этот элемент 
    отсутствует в списке, перейдите к пункту 6:

	Для Microsoft Windows Vista*:

2.  Откройте приложение 'Система' (возможно, сначала придется 
    переключиться к 'классическому' виду отображения).
3.  Выберите вкладку 'Оборудование'.
4.  Нажмите кнопку 'Диспетчер устройств'.В Диспетчере устройств 
    найдите 'Контроллеры хранения' Если этот элемент присутствует 
    в списке, разверните его и отыщите один из следующих 
    контроллеров: если этот элемент отсутствует в списке, 
    перейдите к пункту 6:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA Mode)
      Controller'
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      последняя является системой SAS с набором микросхем 
      серии C600 (режим SATA) с режимом работы RAID. 
      Перейдите к разделу 2A.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller'
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      последняя является системой SAS с набором микросхем 
      серии C600 с режимом работы RAID. 
      Перейдите к разделу 2A.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller'
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      последняя является системой SATA с набором микросхем 
      серии C600 с режимом работы RAID. 
      Перейдите к разделу 2A.
       
    - Если ни один из упомянутых выше контроллеров не обнаружен, 
      система не работает в RAID-режиме. Перейдите к пункту 6.

6.  В окне диспетчера устройств обратите внимание на элемент списка 
    'Контроллеры IDE ATA/ATAPI'.
    Если этот элемент присутствует в списке, разверните его и 
    отыщите один из следующих контроллеров:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller'
      Если указанный выше контроллер присутствует в системе, 
      последняя является системой SATA с набором микросхем 
      серии C600 с режимом работы AHCI. 
      Перейдите к разделу 2B.
 
    - Если ни один из упомянутых выше контроллеров не обнаружен, 
      система не работает в AHCI-режиме. Другие режимы работы не 
      поддерживаются программным обеспечением Технология хранения 
      Intel(R) Rapid. Перейдите к пункту 7.

7.  Данная система не работает в режимах RAID или AHCI. 
    Если вы уверены, что ваша система работает в режиме RAID или 
    AHCI, но вы не видите в списке ни одного из перечисленных выше 
    контроллеров, обратитесь за помощью к производителю этой системы 
    или к поставщику. Вы не сможете перейти ко второй части, пока не 
    выясните режим работы системы.



************************************************************
* Раздел 2A. RAID-режим работы системы
************************************************************

Процедуры этого раздела могут быть выполнены только в системах, 
работающих в RAID-режиме. Не начинайте эту процедуру, пока не 
выполните действия раздела 1 для определения режима работы 
системы. Обязательно прочитайте следующие предупреждения, 
перед тем как продолжить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
a. Если удаляется том RAID 0, все данные этого тома будут 
   удалены навсегда. Сделайте резервную копию всех важных данных, 
   прежде чем следовать далее. 

б. Если системные файлы находятся на диске или томе присоединенному к 
   RAID контроллеру, то эти файлы будут удалены и
   операционную систему нужно переустановить.


1.  Обязательно прочитайте и уясните информацию приведенных 
    выше предупреждений.

2.  Перезагрузите систему.

3.  Обратите внимание, появляется ли заставка с заголовком 
    Технология хранения Intel(R) Rapid - 'функция ПЗУ'во время 
    загрузки системы. В этом случае перейдите к пункту 4. 
    В противном случае, пропустите пункт 4 и перейдите к 
    пункту 5.     

4.  Если  компонент 'функции ПЗУ' установлен, выполните следующую 
    процедуру:

    4a. Войдите в программу конфигурации 'функции ПЗУ', нажав 
        комбинацию клавишей 'Ctrl-I' по требованию системы 
        во время ее загрузки.
    4б. В программе установки выберите параметр меню 2 для 
        ввода 'Delete RAID Volume' (Удалить том RAID).
    4в. Используя клавиши со стрелками вверх и вниз, выберите 
        том, который нужно удалить.
    4г. Нажмите клавишу 'Del' для удаления выбранного тома, 
        затем нажмите 'Y' (Да) для подтверждения удаления. 
        Повторите это действие для каждого удаляемого тома. 
    4д. Выйдите из программы установки.
    4е. Войдите в системную программу настроек BIOS Setup 
        (обычно выполняется нажатием клавиши 'F2' или 'Delete' 
        сразу же во время начала загрузки системы).
    4ж. Измените IDE-конфигурацию контроллера Serial ATA с 
        'RAID' на 'IDE'.
    4з. Сохраните изменения и выйдите из программы системных 
        настроек BIOS.

5.  Если компонент 'функция ПЗУ' не установлен, выполните 
    следующую процедуру:

    5a. Войдите в системную программу настроек BIOS Setup 
        (обычно выполняется нажатием клавиши 'F2' или 'Delete', 
        как только система начинает загрузку).
    5б. Измените IDE-конфигурацию контроллера Serial ATA 
        с 'RAID' на 'IDE'.
    5в. Сохраните изменения и выйдите из программы системных 
        настроек BIOS.

6.  Перезагрузите систему.



************************************************************
* Раздел 2Б. AHCI-режим работы системы
************************************************************

Процедуры этого раздела могут быть выполнены только в системах, 
работающих в AHCI-режиме. Не начинайте эту процедуру, пока не 
выполните действия раздела 1 для определения режима работы системы. 
Рекомендуется перед продолжением сделать резервную копию всех 
важных данных. 

1.  Перезагрузите систему.

2.  Войдите в системную программу настроек BIOS Setup 
    (обычно выполняется нажатием клавиши 'F2' или 'Delete', 
    как только система начинает загрузку). 

3.  Измените IDE-конфигурацию для контроллера Serial ATA с 
    'AHCI' на 'IDE'.

4.  Сохраните изменения и выйдите из программы системных 
    настроек BIOS.

5.  Перезагрузите систему. Операционная система должна 
    загружаться как и прежде.


Примечание. Если у вас возникнут трудности при выполнении 
изменений в системной программе BIOS, обратитесь за помощью 
к производителю или продавцу системной платы.


************************************************************
* ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
************************************************************

ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ, СВЯЗАНА С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ INTEL(r). НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ПРАВ, 
ВКЛЮЧАЯ И ПРАВО ОСПАРИВАНИЯ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ, НА КАКУЮ БЫ ТО НИ БЫЛО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СИТУАЦИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ОГОВОРЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ПРОДАЖИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ INTEL, 
КОРПОРАЦИЯ INTEL НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ПРОДАЖИ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОДУКЦИИ INTEL, В ЧАСТНОСТИ, НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИГОДНОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ, ОКУПАЕМОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ 
ПАТЕНТОВ, АВТОРСКИХ ПРАВ ИЛИ ДРУГИХ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ.

ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ КОРПОРАЦИЕЙ INTEL, ПРОДУКТЫ 
INTEL НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ, В КОТОРЫХ ОТКАЗ 
ПРОДУКЦИИ INTEL МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СИТУАЦИИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 
ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ.

Корпорация Intel оставляет за собой право вносить изменения в спецификации 
и описания продукции в любое время без уведомления. Разработчики не должны 
полагаться на отсутствие пометок "reserved" или "undefined" на каких-либо 
характеристиках или инструкциях. Корпорация Intel оставляет за собой право 
вносить такие пометки в будущем и не несет никакой ответственности за 
конфликты или несовместимости, возникающие из-за них. Приведенная здесь 
информация может быть изменена без предварительного уведомления. Не следует 
считать дизайн этого устройства окончательным, полагаясь на данную 
информацию.

Продукция, описываемая в этом документе, может иметь выявленные 
конструкционные дефекты или ошибки, известные как список выявленных 
недостатков (errata). Эти дефекты могут влиять на характеристики продукции 
и быть причиной их несоответствия опубликованным спецификациям. Сведения о 
выявленных недостатках могут быть редоставлены по требованию.

Перед размещением заказа на продукцию Intel рекомендуется уточнить ее 
спецификации в ближайшем представительстве Intel или у вашего поставщика.

Копии документов с номерами заказа, упомянутых в данном документе или 
другой литературе корпорации Intel, можно получить, позвонив по телефону 
1-800-548-4725 или на сайте http://www.intel.com/design/literature.htm. 

Intel(R) - это товарный знак корпорации Intel в США и других странах.

* Другие наименования и товарные знаки являются собственностью своих 
законных владельцев.


Copyright (c) 2001-2012, корпорация Intel. Все права защищены.

