************************************************************
************************************************************
이 문서에서는 스토리지 컨트롤러 관리에 기본 운영 체제 
드라이버를 사용하기 위해, 인텔(R) 빠른 스토리지 기술 
엔터프라이즈 드라이버 소프트웨어를 수동으로 삭제하고 
시스템을 재구성하는 절차를 설명합니다.

이 절차를 완료하려면, 참조용으로 사용할 수 있도록 먼저 이 
문서를 인쇄하십시오. 그런 다음 파트 1을 완료하여 SATA 
컨트롤러 모드를 결정합니다. 파트 1에서 결정된 모드에 따라 
파트 2A 또는 2B를 완료합니다.

경고: 시스템을 재구성하면 시스템에서 현재 사용하는 RAID 
볼륨의 데이터를 잃게 될 수도 있습니다. 부트 드라이브나 
부팅 가능 RAID 볼륨에서 인텔 빠른 스토리지 기술 엔터
프라이즈 드라이버를 제거하면 운영 체제를 다시 설치해야 
할 수도 있습니다. 데이터 무결성 유지를 위해, 작업을 
시작하기 전에 모든 데이터를 백업하십시오. 

************************************************************
* 파트 1: 시스템 모드 결정
************************************************************

이 소프트웨어를 삭제하는 단계는 시스템이 RAID 모드에서 
실행하는지 또는 AHCI 모드에서 실행하는지에 따라 다릅니다. 

다음 절차를 완료하여 장치 관리자 내에서 SATA 컨트롤러가 
어떻게 나타나는지를 식별하여 시스템 모드를 결정합니다.

1. [시작] 메뉴에서 [제어판]을 선택합니다.

Microsoft Windows XP* 운영 체제의 경우:

2. 클래식 보기에서 [시스템]을 두 번 클릭합니다.

3. [하드웨어] 탭을 선택합니다.  

4. [장치 관리자]를 클릭합니다.

5. [장치 관리자] 창에서 [SCSI 및 RAID 컨트롤러]라는 
   항목을 찾습니다. 이 항목이 있으면 이를 확장하여 다음 
   컨트롤러 중 하나를 찾습니다. 이 항목이 없으면 단계 
   6으로 가십시오.

Microsoft Windows Vista* 이후 운영 체제의 경우:

2. 클래식 보기 (Vista) 또는 작은 아이콘/큰 아이콘 보기 
   (Win 7*)에서 [시스템]을 두 번 클릭합 니다.

3. 왼쪽 창의 [장치 관리자]를 클릭합니다.

4. [장치 관리자] 창에서 [스토리지 컨트롤러]라는 항목을 
   찾습니다. 이 항목이 있으면 이를 확장하여 다음 컨트롤러 
   중 하나를 찾습니다. 이 항목이 없으면 단계 6으로 
   가십시오.
   
   - [Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA Mode) 
     Controller]
     이 컨트롤러가 있으면 시스템은 RAID 모드의 C600 series  
     chipset (SATA Mode) SAS 시스템입니다. 아래의 파트 
     2A로 가십시오.

   - [Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller]
     이 컨트롤러가 있으면 시스템은 RAID 모드의 C600 series  
     chipset SAS 시스템입니다. 아래의 파트 2A로 가십시오.
  
   - [Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller]
     이 컨트롤러가 있으면 시스템은 RAID 모드의 C600 series  
     chipset SATA 시스템입니다. 아래의 파트 2A로 가십시오.

6. [장치 관리자] 창에서 [IDE ATA/ATAPI 컨트롤러]라는 항목을 
   찾습니다. 이 항목이 있으면 이를 확장하여 다음 컨트롤러 
   중 하나를 찾습니다.

   - [Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller]
     이 컨트롤러가 있으면 시스템은 AHCI 모드의 C600 series  
     chipset SATA 시스템입니다. 아래의 파트 2B로 가십시오.

   - 위의 컨트롤러 중 아무 것도 없으면 시스템이 AHCI 
     모드에서 실행되고 있지 않은 것입니다. 다른 모드는 
     인텔 빠른 스토리지 기술 엔터프라이즈 소프트웨어에서 
     지원하지 않습니다. 아래의 단계 7으로 가십시오.

7. 시스템이 RAID나 AHCI 모드에서 실행되고 있지 않습니다. 
   시스템이 RAID나 AHCI 모드에서 실행되고 있는데 위에 
   열거된 컨트롤러가 보이지 않으면 시스템 제조업체나 
   구입처에 문의하십시오. 시스템 모드가 결정되지 않으면  
   아래의 파트 2로 진행할 수 없습니다.


************************************************************
* 파트 2A: RAID 모드의 시스템
************************************************************

이 섹션의 절차는 RAID 모드에 있는 시스템에서만 수행할 수 
있습니다. 해당 항목이 시스템에 적합한지 여부를 확인하는 
파트 1의 단계를 완료하지 않으면 본 절차를 계속할 수 
없습니다. 계속하기 전에 아래의 경고 사항을 읽으시기 
바랍니다.

경고:
a. RAID 0 볼륨이 삭제되면 이 볼륨에 있는 모든 데이터가 
   영구 삭제됩니다. 계속하기 전에 중요한 데이터를 모두 
   백업하십시오. 

b. 시스템 파일이 RAID 컨트롤러에 연결된 디스크나 볼륨에 
   들어있으면 이 파일은 삭제될것이며 운영 체제를 다시 
   설치해야 합니다.

1. 위의 경고 사항을 반드시 읽고 이해해야 합니다.

2. 시스템을 다시 부트합니다.

3. 부팅 전 사용자 인터페이스에 들어가 아래의 단계 4를 
   계속하십시오. 부팅 전 사용자 인터페이스에 액세스할 수 
   없으면, 단계 4를 생략하고 단계 5를 계속 하십시오.     

4. option ROM이 설치되어 있으면 본 절차를 완료하십시오.

   4a. 시스템이 시작되는 동안 메시지가 표시되면 [Ctrl]   
       키와 [I] 키를 눌러 option ROM Configuration Utility 
       (구성유틸리티)로 들어갑니다. 
   4b. [Main Menu](메인 메뉴)에서 메뉴 옵션 2 [Delete RAID 
       Volume](RAID 볼륨 삭제)을 선택합니다.
   4c. 위/아래 화살표 키를 사용하여 삭제할 볼륨을 합니다.
   4d. 선택한 볼륨을 삭제하기 위해 [Delete](삭제) 키를 
       누른 후 [Y] 키를 눌러 삭제를 확인합니다. 필요에 따라 
       이 단계를 반복하여 존재하는 볼륨을 모두 삭제합니다. 
   4e. 사용자 인터페이스를 종료합니다.
   4f. 시스템 BIOS 설정으로 들어갑니다(보통 시스템이 
       부트하기 시작하자마자 [F2]나 [Delete] 키를 
       누르면 됩니다).
   4g. 직렬 ATA 컨트롤러에 대한 IDE 구성을 [RAID]에서 
       [IDE]로 변경합니다.
   4h. 변경 사항을 저장하고 시스템 BIOS 설정을 종료합니다.

5. Option ROM이 설치되어 있지 않으면 본 절차를 완료하십시오.

   5a. 시스템 BIOS 설정으로 들어갑니다(보통 시스템이 
       부트하기 시작하자마자 [F2]나 [Delete] 키를 누르면 
       됩니다).
   5b. 직렬 ATA 컨트롤러에 대한 IDE 구성을 [RAID]에서  
       [IDE]로 변경합니다.
   5c. 변경 사항을 저장하고 시스템 BIOS 설정을 종료합니다.

6. 시스템을 다시 부트합니다.


************************************************************
* 파트 2B: AHCI 모드의 시스템
************************************************************

이 섹션의 절차는 ACHI 모드에 있는 시스템에서만 수행할 수 
있습니다. 해당 항목이 시스템에 적합한지 여부를 확인하는 
파트 1의 단계를 완료하지 않으면 본 절차를 계속할 수 
없습니다. 계속하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오. 

1. 시스템을 다시 부트합니다.

2. 시스템 BIOS 설정으로 들어갑니다(보통 시스템이 부트하기 
   시작하자마자 [F2]나 [Delete] 키를 누르면 됩니다).

3. 직렬 ATA 컨트롤러에 대한 IDE 구성을 [ACHI]에서 
   [IDE]로 변경합니다.

4. 변경 사항을 저장하고 시스템 BIOS 설정을 종료합니다.

5. 시스템을 다시 부팅합니다. 운영 체제가 종전과 같이 시작
   됩니다.

참고: 
시스템 BIOS를 변경하는 중에 문제가 발생하면 마더보드 제조
업체나 구입처에 문의하시기 바랍니다.

************************************************************
* 부인:
************************************************************

여기에 포함된 모든 정보는 인텔 제품과 함께 제공됩니다. 
이 문서를 제공한다고 해서 금반언이나 기타 다른 방법으로 
지적 재산권에 대한 명시적 또는 묵시적 라이센스를 부여
하는 것은 아닙니다. 그러한 제품에 대해서는 인텔의 판매 
규약과 조건에 제공된 사항을 제외하고, 인텔은 어떠한 
책임도 지지 않으며 특정 용도에의 적합성이나 상업성 또는 
특허권이나 기타 지적 재산권의 침해에 관한 책임이나 품질 
보증을 포함하여 인텔 제품의 판매 및/또는 사용과 관련하여 
어떠한 명시적 또는 묵시적인 보증도 하지 않습니다.

인텔에서 서면으로 동의하지 않는 한, 인텔 제품은 인텔 제품의 
장애가 개인 부상이나 사망을 유발하는 상황을 초래할 수 있는 
응용 분야용으로 설계되지도, 그러한 경우에 사용하도록 의도
되지도 않았습니다.

인텔은 언제든 예고 없이 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습
니다. 설계자는 "예약됨" 또는 "정의되지 않음"으로 표시된 
기능이나 명령의 특성을 이용해서는 안됩니다. 인텔은 나중에 
정의하기 위해 이러한 기능이나 명령을 예약해 두었으며 향후 
변경 사항으로 인해 발생하는 충돌이나 비호환에 대한 책임을 
지지 않습니다. 이곳에 나온 정보는 언제든 예고 없이 
변경될 수 있습니다. 이 정보를 이용하여 설계를 완료하지 
마십시오.

이 제품에 설명된 제품은 제품이 게시된 사양과 달라지게 만들 
가능성이 있는 정오표로 알려진 디자인 결함이나 오류가 있을 
수도 있습니다. 요청 시 정오표를 제공해 드립니다.

제품을 주문하기 전에 현지 인텔 지사나 유통업체에 문의하여 
최신 사양을 구하십시오.

주문 번호가 있고 이 문서나 기타 다른 인텔 문헌에서 참고한 
문서의 복사본을 구하려면 1-800-548-4725번으로 전화를 
걸거나 다음 웹사이트를 방문하시기 바랍니다. 
http://www.intel.com/design/literature.htm

인텔(R)은 미국, 대한민국 및/또는 기타 국가에서 인텔사의 
상표입니다.

* 다른 이름과 브랜드는 해당 소유주의 재산일 수 있습니다.


Copyright (c) 2001–2012, Intel Corporation. All rights 
reserved.