************************************************************
************************************************************
V tomto dokumentu jsou uvedeny pokyny pro ruční odebrání 
softwaru ovladače Úschovní technologie Intel(R) Rapid podniky  
a změnu konfigurace počítače na používání nativního ovladače 
operačního systému pro správu řadiče paměťových zařízení.

Chcete-li tuto operaci provést, nejdříve vytiskněte tento 
dokument pro referenci. Potom podle pokynů v Části 1 určete 
režim řadiče SATA. 

V závislosti na režimu určeném v Části 1 proveďte pokyny v 
Části 2A nebo 2B.

UPOZORNĚNÍ: Změna konfigurace počítače může mít za následek 
ztrátu dat na svazcích RAID, které systém právě používá. Aby
bylo možné odebrat ovladač Úschovní technologie Intel(R) Rapid 
podniky ze spouštěcí jednotky nebo spouštěcího svazku RAID, bude 
pravděpodobně třeba znovu nainstalovat celý operační systém. 
Než budete pokračovat, zazálohujte veškerá data, aby byla 
zachována jejich integrita. 

************************************************************
* Část 1: Určení režimu počítače
************************************************************

Pokyny pro odebrání tohoto softwaru se liší podle toho, zda 
počítač běží v režimu RAID nebo AHCI.

Režim počítače lze určit podle označení řadiče SATA 
ve Správci zařízení podle následujícího postupu:

1.  V nabídce Start vyberte položku Ovládací panely.

V systému Microsoft Windows XP*:

2.  V klasickém zobrazení poklepejte na položku Systém.

3.  Klepněte na kartu Hardware. 

4.  Klepněte na tlačítko Správce zařízení.

5.  V okně Správce zařízení vyhledejte položku s označením 
    Řadiče SCSI a RAID. Pokud je tato položka k dispozici,
    rozbalte ji a vyhledejte některý z následujících 
    řadičů. Jinak pokračujte krokem 6: 

V systému Windows Vista* nebo vyšším:

2.  V klasickém zobrazení (nebo v zobrazení malých či
    velkých ikon v systému Windows 7*) poklepejte na položku
    Systém.

3.  V levém podokně klepněte na položku Správce zařízení.

4.  V okně Správce zařízení vyhledejte položku s označením
    Řadiče paměťových zařízení. Pokud je tato položka k dispozici,
    rozbalte ji a vyhledejte některý z následujících 
    řadičů. Jinak pokračujte krokem 6: 

   - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (režim SATA) 
      Controller'
      Je-li přítomen výše uvedený řadič, jedná se o systém SAS s  
      čipovou sadou řady C600 (režim SATA) v režimu RAID. 
      Pokračujte k části 2A níže.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller'
      Je-li přítomen výše uvedený řadič, jedná se o systém SAS s 
      čipovou sadou řady C600 v režimu RAID. Pokračujte k části 
      2A níže.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller'
      Je-li přítomen výše uvedený řadič, jedná se o systém SATA s 
      čipovou sadou řady C600 v režimu RAID. Pokračujte k části 
      2A níže.
          
    - Není-li uveden žádný z řadičů výše, systém neběží v 
      režimu RAID. Pokračujte krokem 6 níže.

6.  V okně Správce zařízení vyhledejte položku
    s označením Řadiče IDE ATA/ATAPI. Pokud je tato položka 
    k dispozici, rozbalte ji a vyhledejte některý 
    z následujících řadičů:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller'
      Je-li přítomen výše uvedený řadič, jedná se o systém SATA s 
      čipovou sadou řady C600 v režimu AHCI. Pokračujte k části 
      2B níže.
    
    - Není-li uveden žádný z řadičů výše, systém se 
      nenachází v režimu AHCI. Software Úschovní technologie 
      Intel(R) Rapid podniky nepodporuje žádné jiné režimy. 
      Pokračujte krokem 7 níže.

7.  Systém pravděpodobně neběží v žádném z režimů RAID nebo 
    AHCI. Pokud se domníváte, že systém běží v režimu RAID 
    nebo AHCI a nelze najít žádný z výše uvedených ovladačů, 
    požádejte o pomoc výrobce nebo prodejce počítače. Dokud 
    neurčíte režim počítače, nelze pokračovat pokyny 
    uvedenými v následující Části 2.



************************************************************
* Část 2A: Počítač v režimu RAID
************************************************************

Pokyny v této části lze provádět pouze u systému, který se 
nachází v režimu RAID. Pokud jste neprovedli kroky uvedené v
Části 1 a spolehlivě neurčili režim počítače, neprovádějte 
pokyny uvedené v této části. Než budete pokračovat, přečtěte
si následující upozornění.

UPOZORNĚNÍ:
a. Pokud odstraníte svazek RAID 0, budou trvale odstraněna 
   veškerá data na tomto svazku. Než budete pokračovat, 
   zálohujte veškerá důležitá data. 

b. Pokud se na disku nebo svazku připojenému k řadiči RAID
   nacházejí systémové soubory, budou tyto soubory odstraněny
   a operační systém bude nutné znovu nainstalovat.


1.  S výše uvedenými upozorněními je třeba se seznámit a 
    porozumět jim.

2.  Restartujte počítač.

3.  Zadejte uživatelské rozhraní pro pre-boot a pokračujte 
    krokem 4 níže.
    Jestliže uživatelské rozhraní pro pre-boot není dostupné, 
    krok 4 přeskočte a pokračujte krokem 5 níže.


4.  Pokud je paměť Option ROM nainstalována, proveďte
    následující kroky:

    4a. Po vyzvání během spuštění systému spusťte
        konfigurační nástroj paměti Option ROM 
        stisknutím kombinace kláves Ctrl-I.
    4b. Výběrem položky nabídky 2 v programu nastavení
        přejděte do nabídky ‘Delete RAID Volume’ (Odstranit 
        svazek RAID).
    4c. Pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů vyberte 
        svazek, který chcete odstranit.
    4d. Stisknutím klávesy ‘Del’ odstraňte vybraný svazek a 
        stisknutím klávesy ‘Y’ odstranění potvrďte. Podle 
        potřeby tento postup opakujte a odstraňte všechny 
        dostupné svazky. 
    4e. Ukončete program nastavení.
    4f. Přejděte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 
        klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuštění počítače).
    4g. Změňte konfiguraci IDE sériového řadiče ATA z 'RAID'
        na 'IDE'.
    4h. Uložte změny a ukončete program nastavení systému BIOS.

5.  Pokud není paměť Option ROM nainstalována, proveďte
    následující kroky:

    5a. Přejděte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 
        klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuštění počítače).
    5b. Změňte konfiguraci IDE sériového řadiče ATA z 'RAID'
        na 'IDE'.
    5c. Uložte změny a ukončete program nastavení systému BIOS.

6.  Restartujte počítač.



************************************************************
* Část 2B: Počítač v režimu AHCI
************************************************************

Pokyny v této části lze provádět pouze se systémem, který se 
nachází v režimu AHCI. Pokud jste neprovedli kroky uvedené v 
Části 1 a spolehlivě neurčili režim počítače, neprovádějte 
pokyny uvedené v této části. Než budete pokračovat, 
doporučujeme zazálohovat veškerá důležitá data. 

1.  Restartujte počítač.

2.  Přejděte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 
    klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuštění počítače). 

3.  Změňte konfiguraci IDE sériového řadiče ATA z 'AHCI' 
    na 'IDE'.

4.  Uložte změny a ukončete program nastavení systému BIOS.

5.  Restartujte počítač. Operační systém provede běžný start.


Poznámka: Pokud se při provádění těchto změn v systému BIOS 
setkáte s problémy, požádejte o pomoc na výrobce nebo 
prodejce základní desky.


************************************************************
* PRÁVNÍ OMEZENÍ
************************************************************

INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU JSOU POSKYTOVÁNY V SOUVISLOSTI S PRODUKTY
INTEL. TÍMTO DOKUMENTEM NENÍ UDĚLENA ŽÁDNÁ LICENCE - VÝSLOVNÁ NEBO
IMPLICITNĚ PŘEDPOKLÁDANÁ, VZNIKLÁ NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍ PŘEKÁŽKY NEBO
JINAK - K JAKÝMKOLI PRÁVŮM NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ. KROMĚ PŘÍPADŮ UVEDENÝCH
V PRAVIDLECH A PODMÍNKÁCH PRODEJE SPOLEČNOSTI INTEL SPOLEČNOST INTEL
NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI VYJÁDŘENÝCH
ČI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OHLEDNĚ PRODEJE A/NEBO POUŽITÍ PRODUKTŮ INTEL,
VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ČI ZÁRUK VE VĚCI ZPŮSOBILOSTI K URČITÉMU ÚČELU,
PRODEJNOSTI NEBO PORUŠENÍ CIZÍCH PATENTŮ A JINÝCH FOREM DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

POKUD NENÍ PÍSEMNĚ DOHODNUTO JINAK, PRODUKTY INTEL NEJSOU URČENY ANI
NAVRŽENY K POUŽITÍ PRO JAKÉKOLI APLIKACE, VE KTERÝCH BY SELHÁNÍ PRODUKTU
INTEL MOHLO VYTVOŘIT SITUACI, V NÍŽ BY MOHLO DOJÍT KE ZRANĚNÍ NEBO SMRTI OSOB.

Společnost Intel má právo provést změny specifikací a popisu produktů
kdykoli a bez jakéhokoli upozornění. Konstruktéři se nesmějí spoléhat
na absenci charakteristik jakýchkoli funkcí nebo instrukcí označených jako
"rezervované" nebo "nedefinované".  Společnost Intel si je rezervuje pro
budoucí definici a nikterak neodpovídá za konflikty nebo nekompatibilitu
vzniklé jejich budoucí změnou. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou
podléhat změnám bez předchozího upozornění. Bez těchto informací design
nedokončujte.

Produkty popsané v tomto dokumentu mohou obsahovat konstrukční vady nebo 
hyby známé jako chyby (errata), jež mohou způsobit odchylku vlastností
produktu od zveřejněných specifikací. Přehled známých chyb je k dispozici
na vyžádání.

Před zadáním objednávky produktu se spojte s místní prodejní kanceláři Intel
nebo se svým distributorem a vyžádejte si nejnovější specifikace.

Kopie dokumentů, které obsahují objednací číslo a jsou zmiňovány v tomto
dokumentu nebo jiných tiskových materiálech společnosti Intel, lze získat
prostřednictvím telefonního čísla 1-800-548-4725 nebo na adrese
http://http://www.intel.com/design/literature.htm. 

Intel(R) je ochranná známka společnosti Intel Corporation ve Spojených státech
a dalších zemích.

* Další názvy a značky mohou být nárokovány jako vlastnictví jiných subjektů.


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
